BA-W20 시계녹음기

주의사항 : 충전시 절대 스마트폰 아답터에 충전하지마세요. 과전압으로 고장이나고

화재가 발생할 수도 있습니다.  이로인한 고장은 수리불가입니다.

일부 노트북에 호환이 않될 수도 있습니다. usb인터페이스 2.0에 인식되며 데스크탑 pc는 모두 인식됩니다.

◆소비자의 녹음기 작동 오류로 인해서 발생하는 녹음파일 오류 부분에 대해서는 본사에 책임이 없습니다.

1. 녹음하기

1. 전원버튼을 1초간 누르면 전원이 켜지고 모니터화면에 □ 나타나고 잠시후 녹음파일 표기되고 녹음이시작됩니다.

1초후 모니터에 시간이 나타나고 20초후 시간은 자동으로 사라집니다.

녹음중 시간확인을 하실려면 전원버튼을 짧게 한번 누르면 시간과 날짜가 나타납니다.

2. 녹음 저장 : 전원버튼을 짧게 한번 누르면 시간파일이 나타나고 다시 전원버튼을 2초간 길게 누르면

녹음이 저장되고 모니터에 clock off 문자가 뜨고 화면이 꺼지면서 전원이 off 됩니다.

3. clock on(모니터 시간표시기능) / clock off (모니터 시간표시기능 사용안함) 설정방법

1.clock off (시간확인기능 사용안함) 설정방법: 녹음이 끝나면 clock off 자동으로 설정됩니다.

2.clock on(시간확인기능) 설정 방법 : 녹음이 끝나면 clock off 글씨가 나타나면 바로 전원버튼을

짧게 한번 누르면 clock on 기능으로 설정됩니다. 이기능을 사용할려면 녹음이 끝날때마다 설정해야합니다.

단, 이어폰으로 녹음내용 확인시는 꼭 clock off (전원off) 상태에서만 가능하므로 꼭 인지하세요.

clock on 기능은 전원버튼을 한번 누를때마다 모니터에 5초동안 시간이 표기됩니다.

이 기능을 사용하면 배터리 소진으로 인해서 녹음시간 단축되고 연속표기 시계기능은 사용되지 않습니다.

2. 녹음내용 이어폰으로 듣기 : ( 녹음파일을 확인할 때는 꼭 clock off 상태에서만 확인이 가능합니다).

◆전원을 끄고 사진처럼 연결합니다.

1. 전원스위치를 1초간 누르면 전원이 켜지고 바로 음악이 나옵니다.

이어폰 재생버튼을 한번 누르면 초기화중 표기되고 녹음파일로 설정되면서 녹음내용이 순차적으로나옵니다.

재생중 화면이 꺼지면 재생버튼 한번 누르면 누르면 시간표시/ 다시 한번 누르면 녹음된 파일이 나타납니다.

2. 이전파일/ 다음파일 듣기 : 화면이 꺼지면 재생버튼을 눌러 화면을 켜고 녹음파일 재생중  - /+ 버튼을 이용해                                 이전파일 /다음파일을 들을 수 있습니다.

4. 녹음파일 PC에서 확인하는 법 (clock off 상태에서 연결하세요)

아래 사진처럼 충전케이블을 데스크탑 PC의 USB 단자에 연결하면 PC 바탕화면 컴퓨터 폴더에서

이동식디스크로 인식 고음질의 녹음내용 파일을 들으실 수 있습니다.

***PC에서 녹음파일이 재생되지 않을 경우 다음팟플레이어(32bit)를 다운받아서 사용하시면 됩니다.*****

◆윈도우 7은 다음팟 32bit / 윈도우 10은 다음팟 64bit를 다운받으세요

4. 녹음파일 삭제하기 ( 컴퓨터에서 삭제하시면 아주 편리합니다.)

1. 녹음파일 재생중 (재생/일시정지버튼)을 길게 누르면 일시정지가 됩니다.

3. 일시정지 상태에서 (재생/일시정지버튼)을 길게 누르면 시스템 시간(system time)이 나타납니다.

4. (+ 버튼)을 이용해 클릭해서 전부삭제(Delete all)를 선택

이어폰의 재생버튼을 클릭 (– 버튼)을 하면 "아니오" 단어가 표기되면 (+ 버튼)을 눌러서 "예"로 바꾸고

(재생버튼)을누르면 모든 파일이 삭제됩니다.

2. 이어폰을 제거하고 전원버튼을 길게 2초간 누르면 전원이 OFF 됩니다.

5. 시간설정 하는 법( 충전하고 컴퓨터에서 제거할 때 시간변경하세요 제거하는 시점부터 시간이 적용됩니다)

( 이로인해 약간의 시간 편차는 발생합니다.)

1). 녹음기를 컴퓨터에 연결하면 이동식디스크로 인식됩니다.

2). 인식된 프로그램에서 Time Synchronization Tool을 클릭- SET DISK TIME 클릭-Set time 클릭하시면 자동으로

조정되고 “ SUCCES” 창이뜨면 확인(OK)를 클릭하면 시간설정이 완료되고 pc오른쪽 하단에 ▲ 클릭해 usb

안전제거 하시면 됩니다. 아래 그림을 참조 하세요.

▶

▶

컴퓨터화면 오른쪽 하단에 있습니다

6. 충전하는 법

1. 구성품을 아래 사진처럼 연결해서 데스크탑 PC의 USB 단자에  연결해 충전하시면 됩니다.

충전시 시계 화면에 배터리 잔량이 표시되면서 충전되고 충전이 완료되면 배터리 충전량이 정지되면 완충입니다.

PC에서 한시간 이면 완충됩니다. 오랜시간 충전하시면  과충전으로 제품에 고장이 발생하므로 주의하세요.

6. spec                          인증번호 : R-R-BaC-BA-W20

battery type	build-in lithium battery
recording output format	wav
support music format	mp3/wma/wav
default recording quality	192kbps
charing time	about 1-2 시간

본사 주소 및 전화번호 1899-9886

본사주소: 경기도 성암사 중원구 중앙동 249번지 4층 보안정보통신

구입일 :                                       구입처:

a/s/기간: 구입일로부터 6개월 무상서비스입니다. 단 소비자 과실로 인한 수리는 유상으로 처리됩니다.